Vážení,

v současné době probíhá zkušební provoz centrálního odvětrávání.

Ventily v domácnosti jsou dle projektu navrženy podle hygienických norem tak, že v digestoři je elektrické ovládání s těsným uzavíráním, v koupelně a WC jsou klapky netěsné z důvodu mikroventilace.

Pokud Vám tento způsob mikroventilace nevyhovuje, chcete si omezit větrání, lze vnitřní talířek mechanického ventilu vyšroubovat a zmenšit mezeru, až na minimum, viz. foto. Tímto, sice zamezíte přísunu vzduchu, ale při nevhodném způsobu větrání může docházet ve vašem bytě k tvorbě plísní.

\*Dále je nutné dodržovat zásadu při odvětrávání, otvírat okna minimálně na mikroventilaci**.**

Za výbor SVJ

Miroslav Rubeš

\* **Při odvětrávání v kuchyni je nutné otevřít okno minimálně na mikroventilaci !!!**



